Stand 15.Juli 2013
Ausschreibungstexte für

myMix – Netzwerkfähiges, dezentrales Digital-Mischpult mit Mehrspur-Aufnahmefunktion
myMix INSTALL – netzwerkfähiges dezentrales Digital-Mischpult für Festinstallation
WMB01 – Wandeinbaugehäuse für myMix INSTALL
IEX-16L – 16 Kanal Line Pegel Input Expander für myMix System
IEX-16L-A – 16 Kanal Input Expander für myMix Systeme für digitale und analoge Signale 
myMix CONTROL -  Software zur Fernbedienung und Konfiguration von myMIx Geräten über Web Browser
Cisco SF302-08MP – 8 Port POE Switch für myMix mit 2 GB Uplink Ports
Cisco SF300-24P – 24 Port POE Switch mit POE Budget für 12 myMix und GB Uplink

HINWEIS:
myMix funktioniert mit handelsüblicher Fast Ethernet Hardware. Das Netzwerkprotokoll ist eine eigenständige Variante in Anlehnung an das Ethernet AVB Protokoll, das auf handelsüblichen Fast Ethernet Switches funktioniert. 
myMix kann je nach Infrastruktur auch in bestehende Netzwerke integriert werden.

Grundwerte:
Discovery: VLAN1
IP addressing:  IPv4 Link-Local
Audio Transport: VLAN 2  (in Anlehnung an IEEE1722).
Time Sync: IEEE1588-2008,  Layer 2 Transport, Media Clock PTP Grand Master.
Kanalanwahl: (für Systeme mit > 16 Audio Kanälen):  IGMP Snooping (v2). 

Hinweis: um die Überlastung der 100MB/s Verbindung von myMix zu vermeiden muss Unregistered Multicast gefiltert werden. Die Media Clock (PTP) muss davon allerdings ausgenommen werden. 

Ausschreibungstext myMix 

Netzwerkfähiges, dezentrales Digital-Audio Mischpult mit Mehrspur Aufnahme und Abspielmöglichkeit
Netzwerkfähiges, dezentrales 16/2 Mischpult für 100MBps Fast Ethernet Netzwerke. Audio Transport nach IEEE1722, vorbereitet für Ethernet AVB Standard. Übersichtliche Bedienführung mit Dreh-Druckknopf, Darstellung auf farbigem LCD Display mit 480x272 Pixel. Zwei Audio-Eingänge für Mikrofon- und Line Pegel Signale, konfigurierbar als Dual Mono oder Stereo Signal, einstellbare Vorverstärkung, zweifarbige Pegelanzeige für Signal und Übersteuerung, Phantomspannung für beide Eingänge schaltbar. Signalsumme als symmetrischer Stereo Line Pegel Ausgang , zusätzlicher Kopfhörerausgang auf Miniklinke. 4-Band vollparametrischer Equalizer für die Stereosumme mit schaltbarem Bypass. Die lokalen Eingangssignale sowie der lokal erstellte Stereo Mix können zum Netzwerk gesendet und vom Netzwerk eine beliebige Auswahl von 8 Signalpaaren (maximal 16 Audiosignale) empfangen werden. Die Kanalbeeinflussung umfasst Lautstärke, Solo, Stummschaltung, Klangregelung, Panorama sowie Effektanteil. Integrierter Effektprozessor mit 6 Hallpresets und einstellbarem Echo-Effekt. Alle Mischpulteinstellungen werden automatisch im aktuellen Profil gespeichert und können beliebig aufgerufen werden. Bis zu 20 Profile können angelegt werden. Eingebauter Kartenleser für optionale SD/SDHC Karten, zu Software Aktualisierung und zur Mehrspur-Aufnahme der angewählten Audio Signale und der Stereosumme als zeitcodiertes WAV File (24-Bit, 48kHz) auf Knopfdruck. Abspielmöglichkeit der einzelnen Spuren mit vollständiger Beeinflussung durch das Mischpult. Play Along Funktion erlaubt das mischen der lokalen Eingänge mit den Signalen von der Speicherkarte. Die Netzwerksignale werden beschriftet und mit diesen Namen allen Teilnehmern angezeigt, die Anzeige neuer Teilnehmer, bzw. Signale im Netz erfolgt automatisch. Die Spannungsversorgung erfolgt über externes 24V Netzteil oder Power-Over-Ethernet (15W). Anzahl der möglichen Audio Kanäle im Netzwerk über 256 bei Verwendung eines geeigneten Switch. Fernbedien- und Konfigurierbar mit optionaler myMix CONTROL Software. Abnehmbarer Mikrofon-Stativadapter mit Feststellschraube zur Befestigung an handelsüblichen Mikrofon Stativen. Optional erhältlich mit Studio Modifikation für extrem geräuschempfindliche Umgebungen.
Technische Daten:
Eingangsimpedanz (Mikrofon/Line-Pegel):		2 kOhm / 20 kOhm
Eingangsverstärkung Mikrofon/ Line:			variabel +4 bis +60 dB / -16 bis + 40dB
Maximaler Eingangspegel (Mikrofon/Line):		+14 dBu / +34 dBu
Ausgangsimpedanz und maximaler Pegel:		75 Ohm, + 21 dBu
Kopfhörerverstärker:					280mW an 50 Ohm, 16 Ohm min.
Frequenzgang und THD+N (1 kHz):			20 Hz - 20 kHz (+0, -1 dB), <0,022%
Signal-Rauschabstand:					>104 dB
Übersprechen:						< -80 dB
Dämpfung bei Stummschaltung:				> 100dB
Datenformat im Netzwerk:				24-Bit, 48kHz
Netzwerk Typ:						Fast Ethernet (100BASE-TX)
Datenformat Aufnahme:					WAV-File, 24-Bit, 48kHz
Netzwerkprotokoll:					myMix (Audio nach IEEE1722)
Format Speicherkarte:					SD/SDHC Format (SDA 2.0 kompatibel)
Netzwerkanschluss:					1 RJ45 
Audio Eingänge:					2 XLR-Klinke Combo (Neutrik), symmetrisch
Audio Ausgänge:					2 Stereo Klinke (Neutrik), symmetrisch
Kopfhörer Ausgang:					Stereo-Klinke, 3,5mm (Switchcraft)
Abmessungen (BxHxT):					134 mm x 171 mm x 60 mm
Gewicht, netto:						0,5 kg
Externes Netzteil (im Lieferumfang):			sekundär 24V, 0,5A, primär 100-240V Wechselspannung
Mikrofonstativ Adapter:					im Lieferumfang

Vorgeschlagenes Gerät:
Hersteller:						MOVEK
Modell:							myMix
Preis:							__________
Preis, Studio Modifikation:				__________
Preis, Einbau:						__________

Ausschreibungstext myMix INSTALL

Netzwerkfähiges, dezentrales Digital-Audio Mischpult für Festinstallation
Netzwerkfähiges, dezentrales 16/2 Mischpult für 100MBps Fast Ethernet Netzwerke. Audio Transport nach IEEE1722, vorbereitet für Ethernet AVB Standard. Übersichtliche Bedienführung mit Dreh-Druckknopf, Darstellung auf farbigem LCD Display mit 480x272 Pixel. Zwei Audio-Eingänge für Mikrofon- und Line Pegel Signale, konfigurierbar als Dual Mono oder Stereo Signal, einstellbare Vorverstärkung, zweifarbige Pegelanzeige für Signal und Übersteuerung, Phantomspannung für beide Eingänge schaltbar. Signalsumme als symmetrischer Stereo Line Pegel Ausgang , zusätzlicher Kopfhörerausgang auf Miniklinke. 4-Band vollparametrischer Equalizer für die Stereosumme mit schaltbarem Bypass. Die lokalen Eingangssignale sowie der lokal erstellte Stereo Mix können zum Netzwerk gesendet und vom Netzwerk eine beliebige Auswahl von 8 Signalpaaren (maximal 16 Audiosignale) empfangen werden. Die Kanalbeeinflussung umfasst Lautstärke, Solo, Stummschaltung, Klangregelung, Panorama sowie Effektanteil. Integrierter Effektprozessor mit 6 Hallpresets und einstellbarem Echo-Effekt. Alle Mischpulteinstellungen werden automatisch im aktuellen Profil gespeichert und können beliebig aufgerufen werden. Bis zu 20 Profile können angelegt werden. Eingebauter Kartenleser für optionale SD/SDHC Karten, zu Software Aktualisierung und zur Mehrspur-Aufnahme der angewählten Audio Signale und der Stereosumme als zeitcodiertes WAV File (24-Bit, 48kHz) auf Knopfdruck. Abspielmöglichkeit der einzelnen Spuren mit vollständiger Beeinflussung durch das Mischpult. Play Along Funktion erlaubt das mischen der lokalen Eingänge mit den Signalen von der Speicherkarte. Die Netzwerksignale werden beschriftet und mit diesen Namen allen Teilnehmern angezeigt, die Anzeige neuer Teilnehmer, bzw. Signale im Netz erfolgt automatisch. Die Spannungsversorgung erfolgt über externe 24V Versorgungsspannung oder Power-Over-Ethernet (15W). Anzahl der möglichen Audio Kanäle im Netzwerk über 256 bei Verwendung eines geeigneten Switch. Fernbedien- und Konfigurierbar mit optionaler myMix CONTROL Software. Metallgehäuse für Tisch- oder Wandeinbau. Elegante, plane Glasplatte.
Technische Daten:
Eingangsimpedanz (Mikrofon/Line-Pegel):		2 kOhm / 20 kOhm
Eingangsverstärkung Mikrofon/ Line:			variabel +4 bis +60 dB / -16 bis + 40dB
Maximaler Eingangspegel (Mikrofon/Line):		+14 dBu / +34 dBu
Ausgangsimpedanz und maximaler Pegel:		75 Ohm, + 21 dBu
Kopfhörerverstärker:					280mW an 50 Ohm, 16 Ohm min.
Frequenzgang und THD+N (1 kHz):			20 Hz - 20 kHz (+0, -1 dB), <0,022%
Signal-Rauschabstand:					>104 dB
Übersprechen:						< -80 dB
Dämpfung bei Stummschaltung:				> 100dB
Datenformat im Netzwerk:				24-Bit, 48kHz
Netzwerk Typ:						Fast Ethernet (100BASE-TX)
Datenformat Aufnahme:					WAV-File, 24-Bit, 48kHz
Netzwerkprotokoll:					myMix (Audio nach IEEE1722)
Format Speicherkarte:					SD/SDHC Format (SDA 2.0 kompatibel)
Netzwerkanschluss:					1 RJ45 
Audio Eingänge:					Euroblock, Schraubanschluss, symmetrisch
Audio Ausgänge:					Euroblock, Schraubanschluss, symmetrisch
Kopfhörer Ausgang:					Stereo-Klinke, 3,5mm (Switchcraft)
Abmessungen (HxBxT):					216 mm x 167 mm x 55 mm
Gewicht, netto:						1,1 kg
Versorgungsspannung:					 24V, 0,5A, DC

Vorgeschlagenes Gerät:
Hersteller:						MOVEK
Modell:							myMix INSTALL
Preis:							__________
Preis, Einbau:						__________

WMB01 – Wandeinbaugehäuse für myMix INSTALL
Metallgehäuse für Wandeinbau für myMix INSTALL. Geeignet für Trockenbau- und Ziegelwände. 
Abmessungen (HxBxT):					194 mm x 152 mm x 70 mm
Gewicht, netto:						0,5 kg

Vorgeschlagenes Gerät:
Hersteller:						MOVEK
Modell:							WMB01
Preis:							__________
Preis, Einbau:						__________

Ausschreibungstext IEX-16L Input Expander
16 Kanal Input Expander für netzwerkfähiges, dezentrales Digital-Audio Mischpult System
16 Kanal Input Expander für dezentrales Audio Mischpult System “myMix“. 16 Eingänge für analoge Line-Pegel Signale auf zwei DB25 Buchsen. 24-Bit AD-Wandlung und Übertragung auf Fast Ethernet Netzwerk zur Verwendung mit myMix Digital-Mischpulten. Konfiguration der Eingangskanäle über externes myMix Mischpult oder optional myMix CONTROL Software. Eingangskanäle können paarweise als Dual Mono oder Stereo konfiguriert werden. Gain schaltbar +6dB und +12 dB. Kanalbenennung mit bis zu 16 alphanumerischen Zeichen, zur automatischen Darstellung der Signale im myMix Netzwerk. 100BASE-TX Netzwerk Schnittstelle zur Übertragung von Audio- und Konfigurationsdaten, zusätzliche Konfigurations- Schnittstelle nur zur Konfiguration und Gerätesperrung/Entsperrung. Automatische Speicherung alle Konfigurationsparameter. Automatische Master Clock Verwaltung. 16 zweifarbige LEDs zur Pegelanzeige. 19“ Metallgehäuse für Rackmontage, 1 Höheneinheit, externes Netzteil.
Technische Daten:
Audio Eingänge:					2 x 8 Line Pegel symmetrisch auf DB25
Eingangsimpedanz (Line-Pegel):			20 kOhm
Eingangsverstärkung 					schaltbar: 0, +6, +12 dB
Maximaler Eingangspegel:				+20 dBu
Frequenzgang und THD+N (1 kHz):			20 Hz - 20 kHz (+0, -1 dB), <0,022%
Signal-Rauschabstand:					>104 dB
Datenformat im Netzwerk:				24-Bit, 48kHz
Netzwerk Typ:						Fast Ethernet (100BASE-TX)
Netzwerkprotokoll:					myMix (Audio nach IEEE1722)
Netzwerkanschluss und Config- Anschluss:		1 RJ45 (Amphenol)
Abmessungen (BxHxT):					483 mm x 45 mm x 145 mm
Gewicht, netto:						2,7 kg
Externes Netzteil (im Lieferumfang):			sekundär 24V, 0,5A, primär 100-240V,AC

Vorgeschlagenes Gerät:
Hersteller:						MOVEK
Modell:							IEX-16L
Preis:							__________
Preis, Einbau:						__________

Ausschreibungstext IEX-16L-A Input Expander
16 Kanal Input Expander für netzwerkfähiges, dezentrales Digital-Audio Mischpult System
16 Kanal Input Expander für dezentrales Audio Mischpult System “myMix“. 16 Eingänge für digitale oder analoge Signale. 24-Bit AD-Wandlung und Übertragung auf Fast Ethernet Netzwerk  zur Verwendung mit myMix Digital-Mischpulten. Konfiguration der Eingangskanäle über  myMix Gerät oder optionale myMix CONTROL Software. Eingangskanäle können paarweise als Dual Mono oder Stereo konfiguriert werden. Gain schaltbar +6dB und +12 dB. Kanalbenennung mit bis zu 16 alphanumerischen Zeichen, zur automatischen Darstellung der Signale im myMix Netzwerk. 100BASE-TX Netzwerk Schnittstelle zur Übertragung von Audio- und Konfigurationsdaten, zusätzliche Konfigurations- Schnittstelle nur zur Konfiguration und Gerätesperrung/Entsperrung. Automatische Speicherung alle Konfigurationsparameter. Automatische Master Clock Verwaltung. 16 zweifarbige LEDs zur Pegelanzeige. 19“ Metallgehäuse für Rackmontage, 1 Höheneinheit, externes Netzteil.
Technische Daten:
Audio Eingänge:					2 x 8 Line Pegel symmetrisch auf DB25
							2 x 8 digital ADAT® (optisch, TOSLINK)
Eingangsimpedanz (Line-Pegel):			20 kOhm
Eingangsverstärkung 					schaltbar: 0, +6, +12 dB
Maximaler Eingangspegel:				+20 dBu
Frequenzgang und THD+N (1 kHz):			20 Hz - 20 kHz (+0, -1 dB), <0,022%
Signal-Rauschabstand:					>104 dB
Datenformat im Netzwerk:				24-Bit, 48kHz
Netzwerk Typ:						Fast Ethernet (100BASE-TX)
Netzwerkprotokoll:					myMix (Audio nach IEEE1722)
Netzwerkanschluss und Config- Anschluss:		1 RJ45 (Amphenol)
Abmessungen (BxHxT):					483 mm x 45 mm x 145 mm
Gewicht, netto:						2,7 kg
Externes Netzteil (im Lieferumfang):			sekundär 24V, 0,5A, primär 100-240V,AC

Vorgeschlagenes Gerät:
Hersteller:						MOVEK
Modell:							IEX-16L-A
Preis:							__________
Preis, Einbau:						__________

Ausschreibungstext myMix CONTROL
Software zur Fernbedienung und Konfiguration für myMix Geräte mit Web Browser Interface
Web Browser gestützte Software zur Fernbedienung und Konfiguration von myMix Systemen, unter Verwendung des myMix PLUG Netzwerk Interfaces. Erlaubt die Fernbedienung und das Editieren von myMix und IEX16 Geräten mit folgenden Funktionen: Eingangs/Ausgangkonfiguration und Kanalbenennung, Kanal Auswahl, Effekte, Master EQ sowie sämtlicher Mix Parameter (Lautstärke, Effekt Anteil, Klangfarbe, Panorama/Balance, Solo, Mute). Erlaubt das separate Sperren von einzelnen Parametern auf myMix Geräten wie: Solo, Mute, Master Volume, Zero Mix, Settings, Profile, Delete Profiles, Create Profile, Rename Profiles, Master EQ, Effects, Sessions, Delete Session, Rename Session, Remote Channel Select, Remote Devices, Preferences, Administration, Recording und vollständiges Sperren. Projekt Files den kompletten Daten aller Geräte können, ebenso wie einzelne Profile, Präferenzen oder Sperr-Einstellungen können lokal, auf angeschlossenes  USB Medium, oder die Festplatte des Client Computers gespeichert und auch wieder hochgeladen werden. Profile können einzeln oder global für myMix umgeschaltet werden. Der Zugang ist Passwortgeschütz für zwei verschiedene Anwendertypen.
Die Web Browser gestützte Software ist auf einem Computer mit 1.2GHz CPU, 512MB RAM, Linux Betriebssystem, einem GB- Ethernet Port, zwei USB2.0 Schnittstellen und WiFi  802.11b/g Access Point installiert, der auch als Netzwerk Interface dient. 
Netzwerk Interface mit myMix CONTROL Software für Web Browser (myMix Plug):
Maße (B x L x H) 					65 x 96 x 48.5 mm 
Spannungsversorgung:					AC 100-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme					max. 20W

Vorgeschlagenes Gerät:
Hersteller:						MOVEK
Model:							myMix CONTROL
Preis:							__________
Preis, Installation:					__________

Ausschreibungstext für Cisco SF302-08MP
Fast Ethernet Switch für myMix System mit POE für 8 Geräte

Web Managed Fast Ethernet Switch kompatibel zu 802.1x. 8 100BASE-TX Ports mit jeweils 15,4W POE. 2 100/1000BASE TX Ports. Externes Netzteil, Betrieb ohne Lüfter. 19“-Rackeinbauwinkel.
Technische Daten:
Fast Ethernet Ports (Kupfer):					8
Gigabit Ports (Kupfer & GBIC):					2
POE Budget							124W
Switch Kapazität:						5.6 GBps
IGMP Snooping							V2, V3
Multicast Gruppen:						256
Erfüllte Standards:
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T 
Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flusskontrolle, IEEE 
802.1D (STP, GARP, und GVRP),IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Multiple STP, 
IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, 
RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, 
RFC 894, RFC 919, RFC 922, RFC 920, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 
1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1350, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1624, RFC 1700, RFC 
1867, RFC 2030, RFC 2616, RFC 2131, RFC 2132, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 
3414, RFC 3415, RFC 2576, RFC 4330, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1442, RFC 1451, RFC 
1493, RFC 1573, RFC 1643, RFC 1757, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, RFC 
2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 1157, RFC 1493, RFC 
1215, RFC 3416

Vorgeschlagenes Gerät:
Hersteller:						CISCO
Modell:							SF302-08MP
Preis:							__________
Preis, Konfiguration für myMix:				__________
Preis, Einbau:						__________

Ausschreibungstext für Cisco SF300-24P
Fast Ethernet Switch für myMix System mit POE für 12 Geräte

Web Managed Fast Ethernet Switch kompatibel zu 802.1x. 24 100BASE-TX Ports davon bis zu 12 mit gleichzeitig 15,4W POE. 4 100/1000BASE TX Ports. Internes Netzteil, Gehäuse mit Rackeinbauwinkeln.
Technische Daten:
Fast Ethernet Ports (Kupfer):					24
Gigabit Ports (Kupfer / GBIC):					4 / 2
POE Budget							180W
Switch Kapazität:						12.8 GBps
IGMP Snooping							V2, V3
Multicast Gruppen:						256
Erfüllte Standards:
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T 
Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flusskontrolle, IEEE 
802.1D (STP, GARP, und GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Multiple STP, 
IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, 
RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, 
RFC 894, RFC 919, RFC 922, RFC 920, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 
1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1350, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1624, RFC 1700, RFC 
1867, RFC 2030, RFC 2616, RFC 2131, RFC 2132, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 
3414, RFC 3415, RFC 2576, RFC 4330, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1442, RFC 1451, RFC 
1493, RFC 1573, RFC 1643, RFC 1757, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, RFC 
2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 1157, RFC 1493, RFC 
1215, RFC 3416

Vorgeschlagenes Gerät:
Hersteller:						CISCO
Modell:							SF300-24P
Preis:							__________
Preis, Konfiguration für myMix:				__________
Preis, Einbau:						__________